Программа «Record Data\_1.10.exe - Shortcut» (для измерения приборов)

- Войти в папку «Самописец»

- Запустить ярлык «Record Data\_1.10.exe - Shortcut».

- После запуска выбрать в выпадающем списке мультиметр, которым будет проводиться измерения (к которому подключены измерительные провода). В последний раз это был мультиметр подключенный в 3-ий слот (PXI1Slot3)

- Если подключение к выбранному мультиметру не вызвало ошибок, то разблокируется кнопка для запуска измерений.

Программа «SelfRecord.instudioproj – Shortcut» (для управления источниками питания)

- Войти в папку «Самописец»

- Запустить ярлык «SelfRecord.instudioproj - Shortcut»

- Нажать кнопку «Run» для подключения к источнику питания

- При помощи двух-диапазонных переключателей «Output» управлять каналами источника питания. Нулевой канал преднастроен на 30 В, 100мА, а первый канал на 15 В, 100 мА.